**Инструкция по эксплуатации стеновых панелей из композитного мраморного шпона Leostone.**

1. Стеновые панели из композитного мраморного шпона несут защитно-декоративную функцию и предполагают использование в помещениях с отсутствием перепадов температуры и относительной влажности не выше 90%. Рекомендуемая температура воздуха при ежедневной эксплуатации изделий от +10°С до + 45°С.

2. Категорически нельзя подвергать панели тепловому воздействию выше +120°С т.к. это может привести к разрушению материала и деформации.

3. Во избежание повреждения панелей в результате воздействия высоких температур, необходимо оставлять расстояние между электрической или газовой плитой и панелью не менее 50 мм.

4. Протирание и промывание панелей, следует осуществлять жидкими бытовыми средствами по уходу за стеклом.

**Не допускается:**

— Протирание изделий тканью, содержащей абразивные вещества,

— Контакт панелей с поверхностями, нагретыми до температуры + 85°;

— Механическое воздействие

**Инструкция по транспортировке**

Транспортирование панелей осуществляется всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, учитывая следующие условия:

1. Транспортировка панелей осуществляется только в крытых транспортных средствах, не зависимо от расстояния.

2. Перемещать продукцию необходимо только по ровной поверхности, свободной от выступающих, острых предметов, во избежание механических повреждений;

3. Перед транспортировкой все виды готовой продукции должны быть надежно закреплены приспособлениями, обеспечивающими сохранность продукции и не вызывающими повреждения; 4. При транспортировке необходимо полностью исключить самопроизвольное перемещение изделий;

**Инструкция по хранению композитного мраморного шпона**

Срок, в течение которого листы материала сохраняют внешний вид и сохранность, значительно зависит от условий их хранения. Композитный мраморный шпон рекомендуется хранить в сухих, проветриваемых помещениях при температуре +10 +25° и относительной влажности 50-80% Не допускается длительное хранение материала ( не более 30-ти суток с момента производства ) в свернутом виде (в рулоне). Хранение материала только в развернутом виде, в горизонтальном положении, на ровной поверхности. Продукция должна храниться в помещениях, не содержащих абразивных частиц пыли и грязи, и должно находиться изолированно от источника загрязнений. Хранить продукцию необходимо на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, температура которых более 80°С, не ближе 0,5 м от стен, розеток, щитов пожарной безопасности. При хранении продукции в складских помещениях необходимо обеспечить беспрепятственное перемещение готовой продукции, складской техники и персонала. Не хранить изделия вертикально, прислонив к стене. Не хранить листы в полиэтиленовой упаковке при резких перепадах температуры в течение длительного времени, во избежание конденсирования влаги.

**Не допускается:**

— Ставить на поверхность упаковки предметы, имеющие абразивную или горячую поверхность;

— Наступать на изделия, ходить по упаковкам;

— Бросать, перетаскивать по полу, ставить на ребро или угол даже на короткое время; Гарантийные обязательства Изготовитель определяет срок службы стеновых панелей в течение срока (36 месяцев) при соблюдении условий транспортировки, эксплуатации и хранения.

**На панели композитного мраморного шпона гарантия не распространяется: - При повреждении изделия в результате, производимых Заказчиком или третьим лицом: погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, хранения и монтажа, применяемых химических средств, а также при использовании клеевых составов не рекомендованных производителем. — В случаях нарушения правил эксплуатации. — При использовании не по назначению, например при эксплуатации в уличных условиях. — В случаях порчи изделия под воздействием обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожары и т.д.).**